|  |
| --- |
|  Ansökningarna skall skickas senast 1 vecka före inledandet av grävarbetet till:  **"Grävtillstånd" Tekniska och miljöverket/Avdelningen för kommunteknik/** **Sandövägen 2, 10960 HANGÖ eller E-post: kaivuluvat@hanko.fi** |
|  **1. Sökande /** **byggherre** **(sökanden ifyller)** |  Namn       |  FO-nummer        |
|  Adress       |
|  Tel       |  E-postadress       |
|  **2. Arbetsobjektets läge** **(sökanden ifyller)** |  Stadsdel |  Adress |  Kvarter |  Tomt |
|  |  |        |        |
|  **3. Arbetets syfte** (**sökanden ifyller**) |  T.ex. (avloppsvatten, dagvatten, fjärrvärme, vatten, el, borrning…)   |
|  **4. Utförare av arbetet** t.ex. grävningsentreprenör **(sökanden ifyller)** |  Entreprenör       |  E-post       |
|  Adress        |  Telefon       |
|  **5. Ansvarsperson** ansvarig arbetsledare i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 122 §  **(sökanden ifyller)** |  Namn       |  Telefon        |
|  E-post       |
|  **6. Fakturerings‑****uppgifter** (ifall annan än ansökande) **(sökanden ifyller)** |  Namn       |  Arbetsnummer       |
|  Adress       |
|  **7. Mått** **(sökanden ifyller)** |  Längden av arbetsområdets längre sida lm [ ]  asfalterat område       lm [ ]  område med beläggning av stenmaterial, t.ex. vägren      lm [ ]  skogsområde eller annat obyggt område       lm  [ ]  grönområde      lm |
|  **8. Tidpunkt för arbetet och slutarbete efter grävning****(sökanden ifyller)** |  Grävarbetet inleds        /       / 20        |
|  Grävarbetet är färdigt (Slutsyn utförs)        /       / 20        |
|  Tillståndssökanden skall fylla schaktet och därefter belägga den med antingen slutlig beläggning eller annan till omgivningen anpassad beläggning så fort som möjligt innan den        /       / 20  .På grönområden ger parkförmannen anvisningar om återfyllandet av schaktet. Innan återfyllningsarbetet påbörjas bör man ha kontakt med stadens parkförman.  |
|  **9. Informerande om grävarbete** **(övervakaren av tillståndet ifyller)** |  **Fastigheter:** Grävtillståndssökaren skall ombesörja att fastigheter inom arbetets verkningsområde informeras om buller-, damm- och trafikolägenheter.  [ ]  fastigheter behöver inte informeras [ ]  man har överenskommit om informerande till fastigheterna på följande sätt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  Grävtillståndshavaren utarbetar mediemeddelande, som skickas även till övervakaren av tillståndet senast den       /       / 20       [ ]  Arbetsplatsen kräver arbetsplatstavla |
|  **10. Tilläggsuppgifter** |  planeringsassistent  Kristiina Boström-Förström  **puh. 040 5011 721**  kristiina.bostrom-forstrom@hanko.fi  |  arbetsledare Mats Rejström **tel. 0400 835 382** mats.rejstrom@hanko.fi |  parkförman Helena Boström- Mäkelä  **tel. 0400 835 337** helena.bostrom-makela@hanko.fimailto:aija.schukov@jarvenpaa.fi |

|  |
| --- |
| Lomake täydennetään työn edetessä. Tarvittaessa lisäliittein.  |

Tillståndshavaren förbinder sig att iaktta villkoren som följer som bilaga och att svara till staden eller tredje part för alla orsakade skador och olägenheter som arbetet orsakar samt att ersätta till staden kostnaderna för eventuella beläggningsarbeten och att svara för alla avgifter i samband med arbetena. I arbetets utförande bör gällande lagar, författningar och normer samt säkerhetsbestämmelser beaktas, inklusive de olika arbetsanvisningarna och förklaringarna i markbyggnadslagen. Tillståndssökanden svarar för alla utredningar gällande läget av underjordiska strukturer samt för trafikarrangemang och trafiksäkerhet genom att utarbeta vid behov en trafiksäkerhetsplan, som framläggs på skild begäran i samband med begynnelsesyn.

|  |  |
| --- | --- |
|  **11. Begynnelsesyn =** **beviljande av grävtillstånd** **(övervakaren av tillståndet ifyller)**  |       /       / 20        |
|  beläggning  | [ ]  i skick  | [ ]  skador/brister:  |
|  kantstenar | [ ]  i skick  | [ ]  skador/brister:  |
|  trafikanordningar | [ ]  i skick  | [ ]  skador/brister:  |
|  körbanemarkeringar | [ ]  i skick  | [ ]  skador/brister:  |
|  grönområden | [ ]  i skick  | [ ]  skador/brister:  |
|  Tilläggsinformation och bilagor: [ ]       st. ritningar [ ]       st. fotografier [ ]       TrafiksäkerhetsplanÖvrigt:  |
| Underskrift och namnförtydligande av grävtillståndets övervakare |  Underskrift och namnförtydligande av grävtillståndshavaren |
|  **12. Täthetskrav (övervakaren av tillståndet ifyller)** | Tillståndshavaren förbinder sig att iaktta villkoren för packandet av schaktet. Tillståndsbeviljaren utför vid behov bärighetsmätning på schaktutfyllningens stenmaterialyta på körbaneområden eller andra känsliga områden före slutkontrollen genom vilket man försäkrar sig om kvaliteten av packningsarbetet. Som bärighetsmätning godkänns bärighetsvärde E2 erhållet från plattbelastning. Gatuklass \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Underlagets bärighetsklass\_\_\_\_\_\_\_\_, Krävt bärighetsvärde mätt från överytan av det bärande lagret\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MN/m2 Krävd proportion E2/E1 < 2,0 Tillståndshavaren bör iaktta i återfyllnings- och packningsarbetet god byggpraxis och Infra RYL 2010, del 1 ”Väylät ja alueet ohjeita soveltuvin osin”. I brist på annan kunskap kan man använda ovannämnda Infra RYL-anvisningarnas tabell 18110.T3 som vägledning vid packningen av schaktet.  |
|  **13. Slutsyn** **(övervakaren av tillståndet ifyller)** |        /       / 20       Schaktets verkliga längd\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lm  |
|  beläggning | [ ]  i skick  | [ ]  skador/brister:  |
|  kantstenar | [ ]  i skick  | [ ]  skador/brister:  |
|  trafikanordningar | [ ]  i skick  | [ ]  skador/brister:  |
|  körbanemarkeringar | [ ]  i skick  | [ ]  skador/brister:  |
|  grönområden | [ ]  i skick  | [ ]  skador/brister:  |
|  Tilläggsuppgifter  resultat av bärighetsmätning (jfr. punkt 12; **E2 = \_\_\_\_\_\_\_\_MN/m2 , E2/E1 = \_\_\_\_\_\_\_** |
| Underskrift och namnförtydligande av grävtillståndets övervakare | Underskrift och namnförtydligande av grävtillståndshavaren |
| **Efterkontroll / Godkännande**  |  Efterkontroll godkänd       /       /20        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Godkännarens underskrift   |
| **Garantikontroll**  |  Görs vid behov. Garantiperioden är 1 år fr.o.m. godkännandet av gräv- och påfyllningsarbetet.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Godkännarens underskrift         /       / 20        |